|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **分部分项工程量清单与计价表** | | | | | | | |
| 工程名称：6#楼地下室改污水管道 | | | | 标段： | 第1页 共1页 | | |
| **序号** | **项目编码** | **项目名称** | **计量**  **单位** | **工程量** | **金额（元）** | | |
| **综合单价** | **合价** | **其中** |
| **暂估价** |
| 1 | 10-382附注3 | 管道支架 制作(附注:主体结构为现场浇注) | 100kg | 1.6655 |  |  |  |
| 2 | 10-383附注3 | 管道支架 安装(附注:主体结构为现场浇注) | 100kg | 1.6655 |  |  |  |
| 3 | 10-311附注3换 | 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径(mm以内) 110(附注:主体结构为现场浇注) | 10m | 0.4 |  |  |  |
| 4 | 10-312附注3换 | 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径(mm以内) 160(附注:主体结构为现场浇注) | 10m | 4.6 |  |  |  |
| 5 | 10-986 | 混凝土墙打孔 孔径(mm以内) 200 | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 10-53 | 锯缝机锯缝 | 10m | 0.12 |  |  |  |
| 7 | 1-140 | 拆除人工拆除混凝土散(无筋) 厚8cm内 | 10m2 | 0.072 |  |  |  |
| 8 | 2-3 | 人工挖土 三类干土 槽深1.5m内 | m3 | 7.2 |  |  |  |
| 9 | D00001 | 窨井凿洞、修补 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | D00002 | 混凝土墙洞封堵 | 只 | 2 |  |  |  |
| 11 | 2-54 | 回填土 基(槽)坑 夯填 | m3 | 7.2 |  |  |  |
| 12 | 7-80 | 补混凝土散水 | 10m2水平投影面积 | 0.072 |  |  |  |
| 13 | 11-117附注1 | 管道支架 红丹防锈漆 第一遍 | 100kg | 1.6655 |  |  |  |
| 14 | 11-126附注1 | 管道支架 调和漆 第一遍 | 100kg | 1.6655 |  |  |  |
| 15 | 11-127附注1 | 管道支架 调和漆 第二遍 | 100kg | 1.6655 |  |  |  |
| 16 | D00003 | 剥老管口、清理 | 处 | 4 |  |  |  |
| 17 | D00004 | 老管口封堵 | 处 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | | | | |  |  |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **【清单大师计价软件江苏版V9.35】** | | | | | | | |
| 复核人（造价工程师）： | | | | | | | |