**需求清单**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **图片** | **品名** | **材质说明** | **规格** | **单位** | **数量** |
| **1** |  | 主席台 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4、台面厚度40mm,脚板厚度25mm,其余板材厚度16mm，台面带挡水条，前挡板到地。 | 1400W\*600D\*760H | 张 | 4 |
| **2** |  | 主席台 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4、台面厚度40mm,脚板厚度25mm,其余板材厚度18mm，台面带挡水条，前挡板到地。 | 2100W\*600D\*760H | 张 | 2 |
| **3** |  | 主席椅 | 1、坐垫面料：采用优质1.0mm超纤皮，多道防潮、防腐等工艺处理，透气性、韧性等理化指标好，符合GB/T 16799-2008家具用皮革标准。2、坐垫海棉：采用高密度高回弹复合定型海绵，底座密度≥35KG/m3 ，回弹性≥50%。靠背密度≥30KG/m3 ，回弹性≥40%，压陷硬度达190N。3、天然实木框架（进口橡胶木木脚架）、4、水性漆，六底三面全自动水性漆喷涂线油漆工艺处理，符合GB 18581-2020室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量标准。 | 620W\*680D\*980H | 张 | 14 |
| **4** |  | 前排条桌 | 1.面材：采用优质三聚氰胺装饰纸贴面。2.基材：刨花板含水率3.0~13.0%，板内密度偏差不超过±10%，静曲强度≥10MPa，内胶合强度≥0.40MPa，表面胶合强度≥0.8MPa，24h吸水厚度膨胀率≤8%，握螺钉力≥900N，甲醛释放量≤0.124mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.50mg/㎡·h。3.封边条：封边条无龟裂、鼓泡现象；磨30转后无露底现象；耐光色牢度≥4级，甲醛释放量≤1.5mg/L;氯乙烯单体≤5.0mg/kg；邻苯二甲酸酯≤0.1%。 4、台面厚度25mm,其余板材厚度16mm，台面带挡水条，前挡60mm。 | 1600W\*400D\*750H（三人位） | 张 | 6 |
| **5** | 1050W\*400D\*750H（二人位） | 张 | 4 |
| **6** | 1000W\*400D\*750H（二人位） | 张 | 2 |

附件1

**南通工贸技师学院报价表**

项目类别：小额采购

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标报价（元）** | **备注** |
| 1 |  | 大写： （￥： ） |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

日期：

**注：报价后需单独附页注明每项的价格。**