**电工安全技能实训室监控项目**

江苏省南通工贸技师学院

招标文件

###### 项目编号： GM20240027

**江苏省南通工贸技师学院招投标办公室印制**

**地址:** 南通市开发区振兴东路296号

**江苏省南通工贸技师学院官网：**https://www.ntgmjsxy.com

目 录

第一部分 招标公告

第二部分 投标须知

第三部分 项目需求

第四部分 投标文件组成

第一部分 招标公告

江苏省南通工贸技师学院就电工安全技能实训室监控项目(项目编号: GM20240027)进行招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

项目概况

[电工安全技能实训室监控项目]的潜在投标人应在江苏省南通工贸技师学院官网获取招标文件，并于2024年6月20日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

 **一、项目基本情况**

项目编号：GM20240027

项目名称：电工安全技能实训室监控项目

项目预算/最高限价：27000元，投标报价超过最高限价的作无效标处理。

采购方式：比价

采购需求：具体内容详见第三部分项目需求，请仔细研究。

**现场勘查**：**潜在投标人自行勘查现场。供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为由向招标人提出任何疑义或索赔要求，对此招标人不承担责任且不作答复。联系人：智能制造系张老师13773676444，时间：2024年6月19日14:00至16:00。**

本项目不接受联合体投标。

**二、申请人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.法定代表人为同一个人的两个及两个以上，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一采购项目相同标段中同时投标，一经发现，将视同围标处理。

3.单位负责人存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目的采购活动。

**三、获取招标文件**

时间：2024年6月17日至2024年6月20日

地点：江苏省南通工贸技师学院官网

**四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点**

提交投标文件截止时间/开标时间：2024年6月20日14点30分，逾时拒收。

开标地点：江苏省南通工贸技师学院开标室

**五、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

**六、其他补充事宜**

1、投标保证金：免收。

2、项目演示、样品、答辩等（如有请描述）：无。

3、对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向项目开标经办人提出。

4、供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

5、中标公示期满后，中标单位不能充分响应招标文件要求的，三年内不得参与学院招投标活动。

**七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

 1.采购人信息

需求部门及联系人：智能制造系张老师13773676444

2.项目联系方式

项目开标经办人：资产管理处于老师15862826656

第二部分 投标须知

#### 1.招标方式

1.1 本次招标采取比价采购方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

#### 2.合格的投标人

2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3.适用法律

3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

#### 4.投标费用

4.1 投标人自行承担所有与参加投标有关的费用。

4.2本次招标不收取标书工本费与中标服务费。

#### 5.招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6.招标文件的修改

6.1 在投标截止时间前，江苏省南通工贸技师学院招投标办公室可以对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改将在江苏省南通工贸技师学院官网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

#### 7.开标与评标

7.1在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。

7.2根据招标项目特点，由学院组织评标小组进行评标。

7.3 评标小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合有关规定。

7.4在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

#### 8. 评标方法和程序

8.1评标小组先集体审查投标文件，看是否与招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符。

8.2使用比价评标法的采购项目，在各投标人送达样品符合或超过招标人标准或投标文件与招标文件相符的条件下，采用价格单因素评标法。

8.3评标结果按价格由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且价格由低到高排在前三名的投标人为中标候选人。招标人委托评标小组直接确定排名第一的中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标的，由第二中标候选人中标，同时取消第一中标候选人三年内在江苏省南通工贸技师学院参加投标的所有资格；其余以此类推。

#### 9. 保密

9.1 评标小组成员名单保密。

9.2 在评标过程中及评标结束后，评标小组的研究情况和所有投标人的商业秘密都属于保密内容。有关投标文件的评审和比较、澄清或解释，以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给任何投标人或与评标工作无关的人员。

#### 10.无效投标条款和废标条款

10.1无效投标条款

10.1.1投标人不具备招标文件中规定资格要求的。

10.1.2投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。

10.1.3不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的。

10.1.4 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

10.1.5其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

10.2废标条款

10.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

10.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

10.2.3因重大变故，采购任务取消的。

#### 11.中标通知

1.1评标结束后，招标人在江苏省南通工贸技师学院官网发布中标公示；确定中标后，招标人发中标通知书告知中标的投标人并签订合同。

1.2未中标的其他投标人不再另行通知。招标人无须向未中标的投标人解释原因，也不退还投标文件。

#### 12.质疑处理

12.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

12.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在公示期内，以书面形式一次性提出质疑，联系部门：江苏省南通工贸技师学院纪检监察室，联系方式：0513-89193982。

12.3对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由采购人答复的质疑，请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向招投标办公室提出，由招投标办公室负责答复。

12.4 以下情形的质疑不予受理

12.4.1 内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。

12.4.2 未参加投标活动的供应商或在投标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

#### 13.签订合同

13.l中标人应当在收到中标通知书或中标公示期满后三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

13.2招标文件、中标人的投标文件等均为签订合同的依据。

13.3其它相关事宜另行约定。

#### 14.货物和服务的追加、减少和添购。

14.1合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充协议，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

14.2采购结束后，采购人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的货物和服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。

第三部分 项目需求

投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

**其内容包含：**

1. 采购标的需实现的功能或者目标：

因申报特种作业培训机构，按照南通市应急管理局要求，学院崇智楼（11号实训楼）电工安全技能实训室需安装培训机构端监控视频在线系统和培训签到人脸识别系统，并对接南通市应急管理局数据平台，开通专线，拟采购相应的材料和硬件设备进行环境改造及安装调试。

（二）采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购标的的技术标准按国家标准执行，无国家标准的，按行业标准执行，无国家和行业标准的，按企业标准执行。

（三）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1、实训室需布置6个摄像机，采用硬盘录像机进行存储，安装人脸识别仪，负责平台对接及专线调试，确保设备运行正常，达到南通市应急管理局的要求。

2、重要设备提供三年原厂质保，具体参数和要求详见清单。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **参数** | **推荐品牌** | **单位** | **数量** |
| 1 | 枪机摄像机 | 400万白光全彩筒型PoE网络摄像机；• 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps• 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示• 支持SmartIR，防止夜间红外过曝• 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用环境• 支持ROI感兴趣区域增强编码• 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议• 1个内置麦克风• 智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m• 符合IP66防尘防水设计，可靠性高• DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE机型支持：IEEE 802.3af，Class 3 | 海康、宇视、天地伟业 | 个 | 6 |
| 2 | 枪机支架 | 壁装或吊装 | 国产优质 | 个 | 6 |
| 3 | 硬盘录像机 | 16路4盘位硬盘录像机• 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机；• 支持接入H.265、Smart265、H.264、Smart264视频编码码流；• 解码性能强劲，最大支持12路1080P解码（开启SVC增强模式后，可提升至16路1080P解码）；• 支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放；• 支持HDMI与VGA同/异源输出，HDMI最大支持4K超高清显示输出，VGA支持1080P高清显示输出；• 自带4个SATA接口，最大支持满配10T硬盘；• 支持IP设备集中管理，包括IP设备一键添加、参数配置、批量升级、导入/导出等；• 最大支持8/16/16路本地同步回放；• 针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；• 支持萤石云服务，通过海康互联APP可实现手机远程预览/回放/配置；• 支持萤石、ISUP以及GB28181协议，轻松实现平台接入 | 海康、宇视、天地伟业 | 台 | 1 |
| 4 | 监控硬盘 | 企业级4T硬盘 | WD、希捷、三星 | 块 | 4 |
| 5 | POE交换机 | 8口千兆POE交换机，• 8个10/100/ 1000Base-T以太网端口；2个1000M SFP光口• 连接器类型：RJ-45• 支持10/100/1000Mbit/s传输速率• 支持半双工、全双工、自协商工作模式• 支持MDI/MDIX自适应• 连接器类型：LC• 支持1000Mbit/s传输速率10/100Base-TX：• 1000Base-T：• 5/6类双绞线，支持最大传输距离100m• 10G BASE-X SFP+万兆光口/SFP千兆光口（兼容）• 交换容量：20Gbps• 转发能力：15Mpps• MAC地址表：支持地址自动学习、自动老化（老化时间为300秒）• 支持POE+，单端口最大功率输出功率30W | H3C、华为、锐捷 | 台 | 2 |
| 6 | 路由器 | · 类型：无线路由器· 防火墙：支持防火墙· 频宽：80MHz· LAN输出口：千兆网口· 机身材质：金属· 天线：外置天线· 管理方式：APP管理，云端管理，远程管理，WEB页面· 企业VPN：支持企业VPN· 总带机量：101-150终端· 上网行为管理：支持上网行为管理· 支持IPv6：支持IPv6· 无线速率：1800M· LAN口类型：电口· 适用面积：61-120㎡· Wan口数量：2个· AP管理：支持AP管理· 无线协议：Wi-Fi 6· 其他端口：其他· WAN接入口：千兆网口· VPN类型：IPSec VPN，L2tp VPN，其他· WAN口类型：电口 | H3C、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 7 | 光模块 | SPF千兆单模光模块 | H3C、华为、锐捷 | 个 | 2 |
| 8 | 人脸识别一体机 | •200W RGB+红外摄像头；•人脸识别智能活体检测、3D立体面部识别•非接触式考勤门禁、快速高效识别，0.2秒快速识别，•祝频流算法跟踪监测；铝合金冲压成型，防尘、防水、耐腐蚀、红外补光灯；•跟南通市应急局考试培训综合监管平台无缝对接•实现将南通市应急管理局安全生产综合监管信息平台培训班级人员人脸信息自动导入人脸机•实现培训班级培训当天，培训人员扫描人脸机自动打卡记录学时。 | 金科顺、新嘉诚、瑞奇森 | 台 | 2 |
| 9 | 智慧管理电源 | 1.额定电流：Max63A；支持功率因数监测。2.额定电压AC230V/400V；3.频率：50/60Hz；4.分断能力：≥10000A；（需出具物联网断路器的CQC证书，执行标准NB/T42149-2018;GB/T10963.1-2020)5.▲漏电保护及测量精度：当线路漏电流高于设定的漏电报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，漏电设置及报警范围:30mA~1000mA，漏电保护值可调，参数调节精度lmA，测量精度1.0级。 （需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）6.短路保护：线路短路时，断路器按国标脱扣保护；7.过流保护：线路过流时，断路器按国标脱扣保护；8.功率限定：达到限定功率，10秒内断路保护；并推送报警信息；9.▲电流保护及测量精度：当线路电流高于设定的过流报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，电流设置及报警范围:10A~96A，过流保护值可调，参数调节精度1A，测量精度1.0级。（需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）10.▲温度保护以及测量精度：当温度高于设定的过温报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，温度设置及报警范围:0℃~120℃，过温保护值可调，参数调节精度1℃，测量精度士1℃。（需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）11.▲电压保护及测量精度：当电压高于设定的过压报警值时或者低于欠压报警值时，设备可以推送报警信息，并执行断路保护动作，单相电压设置及报警范围：100V-300V,过压欠压保护值可调，参数调节精度1V，测量精度±1V。（需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）12.电弧识别:当负载线路因接触不良发生连续电弧现象，并在一定时间内达到设定报警阀值时，断路器可以推送报警信息，并可根据设定切断供电；13.分合闸控制功能：本地手柄控制；本地按键控制；通讯指令远程控制；远程锁定本地禁止合闸；14.支持本地分合闸状态指示；本地报警指示，快速识别报警类型；15.故障检修功能：设备应具备本地检修模式，进入设备分闸锁定状态，远程、本地都不能合闸，检修完毕后，恢复远程模式；16.一体化设计：通讯、供电、开关一体化设计，支持双向互联网通讯；17.▲通讯可以支持以太网，485的有线通讯方式，也可以支持WIFI，4G无线通讯方式；（需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）18.设备具有远程升级更新功能；19.19.外壳防火等级：智能断路器外壳采用PA66+玻璃纤维等高规格防火阻燃材料、防火等级达到V0级；20.防水等级：IP20；21.外形尺寸：72\*94\*70mm（±1mm）；22.▲工作环境温度：-20℃~70℃；（需提供第三方的CNAS检验报告 ，厂家盖章）23.安装地点海拔：不高于2000m；安装方式：35mm标准导轨卡扣。 | 中泰、曼顿、洪燕电气 | 套 | 1 |
| 10 | 网络面板 | 双口网络面板，含6类模块 | 国产优质 | 个 | 2 |
| 11 | 光纤 | 室内4芯单模光纤 | 国产优质 | 米 | 200 |
| 12 | 光纤盒 | 8口光纤盒，配耦合器、尾纤、光纤熔接 | 国产优质 | 个 | 2 |
| 13 | 光纤跳线 | LC-LC单模光纤，3米 | 国产优质 | 对 | 2 |
| 14 | 网线 | 6类 | 国产优质 | 米 | 600 |
| 15 | 电源线 | rvv2\*1.5 | 国产优质 | 米 | 100 |
| 16 | PVC线槽 | PVC线槽、线管 | 国产优质 | 米 | 100 |
| 17 | 辅材 | 接头、跳线、插座等 | 国产优质 | 项 | 1 |
| 18 | 安装、调试 | 布线、安装设备、调试 |  | 项 | 1 |
| 19 | 平台对接 | 应急局平台对接:1.监控设备接入进入考试监管平台；2.人脸识别设备接入到考试考勤平台；3.软件授权、对接，满足考试监管要求。 |  | 次 | 1 |

**注：本部分需求中涉及品牌、外形、规格型号、尺寸、重量均为参考，供应商可参考上表提供同等或更高档次产品，但不得低于所列品牌，如提供其他品牌或规格的产品，需提前与需求部门联系人确认。**

（四）采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

1、交货期（服务时间）：签订合同后10日内供货完毕，交付使用。

2、交货（服务）地点：江苏省南通工贸技师学院崇智楼（11号实训楼）电工安全技能实训室。

（五）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

1、供货方保证所提供全部产品质量符合国家相关规定的标准。如果产品质量不合格，供货方无条件负责更换。

2、供应商应为物资提供适宜运输的包装方式，如因包装不良、防护不足、运输不当等造成的任何损失，由此产生的费用和损失由供应商承担。

3、供应商负责无偿将采购物资运送至指定交货地点。运输过程中，采购物资毁损、丢失及发生事故等风险、费用均由供应商承担。

4、采购物资送至指定地点后，由双方共同对采购物资进行检验并办理相关采购物资移交手续。

（六）采购标的的验收标准：本项目按照合同、招标文件、投标文件内容进行验收。

1、供应商送货时，需附上送货清单，经收货人清点验收合格后，在送货清单上签字确认作为双方结算的依据，双方留底。

2、在验收过程中，如发现产品的品名、规格、型号与采购方需要的产品不符或是无法使用时，供货方无条件负责更换。

（七）采购标的的其他技术、服务等要求：

1、供货方保证无条件退换有质量问题的产品（如包装破损、配件不全、质量不合格无法使用的及与采购方要求的品牌、型号、颜色有差异等），并可无条件退换多余的物品。

2、非质量问题的采购物资退换：在不损坏商品的使用功能、原包装及不影响供货方再次销售的情况下，可以无条件退换货。

3、供货方应提供有效的联系人和联系电话。如有变更，供货方应及时、主动通知采购方。每批订单指定专人负责跟单送货，送货人应佩戴公司标志，遵守相关的规章制度。

4、提供优质的配送服务，供货方必须按照约定时间送货，不得无故拖延，不得影响采购方物资使用。

（八）付款方式：

1、**项目实施完成验收合格，收到发票20天内全额支付。**

2、报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价。

3、成交人不得以任何方式转包或分包本项目。

第四部分 投标文件组成与编制

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的下列要求编制投标文件。

1. **投标响应文件**

**投标人的投标文件应包括下列内容（两部分单独密封）**

**1.资格审查文件包（一个密封包，含一正一副文件）**

**2价格文件包（一个密封包，含一正一副文件）**

注：正本与副本如有差异，以正本为准。

**（二）投标响应文件封面制作**

封面封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、文件包类别、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

**（三）投标响应文件内容目录**

**1、资格审查文件包（需装订成册）**

（1）投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的承诺函（格式见附件1，个体工商户原则上无须提供税收缴纳的凭据，只需提供营业执照；无雇工的个体工商户无须提供社会保障资金缴纳证明。）；

（2）法定代表人身份证明书（格式见附件2）、身份证复印件及营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（3）投标人非法定代表人的，提供授权委托书原件及投标代表身份证复印件（格式见附件3）；

（4）投标单位信用承诺书（格式见附件4，个体工商户无须提供“信用中国”网站截图。）；

（6）招标公告资格要求提供的相应佐证材料；

（7）其它需要提交的资格审查证明材料。

**2、价格文件包（需装订成册）**

（1）报价总表及报价明细（格式见附件5）；

（2）报价承诺书（格式见附件6）；

**（四）因投标文件编制不合规确认为废标的情况**

1、资格审查文件包和价格文件包未分袋密封；

2、资格审查文件包和价格文件包内文件未装订成册。

特别提醒：

**中标或成交供应商应做好提供声明函、承诺函相应原件的核查准备，核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。**

附件1

**投标单位符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函**

我单位参加\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_（项目名称），\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

 投标单位名称（公章）：

 日期：\_\_\_\_\_\_年 月 日

附件2

**法定代表人身份证明**

 先生/女士： 现任我单位 职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

**注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章**

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我单位代理人，以我单位名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我单位承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

**注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章**

附件4

**投标单位信用承诺书**

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，我单位作出以下承诺：

一、我单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、我单位严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单，**并提供网站查询结果截图**。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、我单位不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、我单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、我单位自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

附件5

**江苏省南通工贸技师学院报价表**

江苏省南通工贸技师学院：

依据贵方招标公告，我方 　　（投标人名称）作为投标人正式授权　 （授权代表全名/职务）代表我方处理有关本投标的一切事宜。我方经慎重研究，报价为：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称（项目编号）** | **投标报价（元）** | **备注** |
| 1 |  | 大写： （￥： ） |  |

报价单位名称（公章）：

法定代表人或委托代理人（签名）：

联系电话：

报价日期：

**注：投标报价包含所有费用，后附明细。**

附件6

**报 价 承 诺 书**

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加项目编号为的项目比价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照招标文件的全部要求进行报价（报价内容与投标文件要求一致）。

2．我方完全理解并同意放弃对招标公告有不明及误解的权利。

3．我方理解并同意贵方的评标办法。

4．我方同意提供贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

5．我单位的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

 年 月 日