**南通工贸技师学院**

**访客系统招标文件**

访客管理是许多学院安全管理的重点之一，长期以来我院采用简单的手工登记访客信息，这种访客管理方式已无法适应信息化的管理要求，随着人员流动性的日益频繁更增加了安全隐患。

使用电子访客管理对讲系统可以大大提升了门卫值班管理工作的质量和效率，强化对来访人员的信息化管理，有效预防来访人员引发的安全事故。

访客管理对讲系统是针对外来访客安全管理和门卫上岗下岗工作需要而研制开发的，可实现二代身份证快速识别读取，支持扫描证件存底；联网协作，支持访客从任意门登记进出；可支持预约访问，黑白名单访问控制；统计分析访客信息，及时提示异常信息。

　　■ 减少工作量，门卫工作更加优化

　 ■ 提高登记速度，5秒内完成登记过程

　　■ 访客资料更准确、更全面，杜绝纸笔登记潦草，字迹不清

　　■ 实时显示各门岗来访人员出入情况

　　■ 资料存储更方便，更容易保管

　　■ 与门禁系统融为一体，更加安全可靠

　　■ 采取预约管理，可有效管理外来人员，预先设置权限， 把好第一道防线，以免不必要的打扰

　　■ 黑名单管理，可对来访人员做到提醒功能，预防不利因素发生

**访客管理功能参数**

1. 实名制访客登记
	1. 所有外来人员必须实名登记；
	2. 实名登记支持身份证或手机号码加短信验证码两种模式；
2. 接待人通过手机完成接待确认
	1. 登记后，接待人会收到一条短信提醒，通过提醒中的链接，接待人可以进行是否接待确认；
	2. 接待人确认后，门卫室E访客系统会进行语音播报，安保人员根据语音提示决定是否放行；
3. 支持纸质和手机接待签字
	1. 可以打印访客单，手工签字；
	2. 也可以通过手机完成电子化访客单（无纸化）；
4. 出门确认
	1. 出示登记时相关凭证（身份证、手机号码或访客单单据号）；
5. 黑名单管理
	1. 黑名单可以是手机号码或身份证号码；
6. 访客数据统计
	1. 支持灵活时间段统计；
7. 易用处理
	1. 整个系统操作采用触摸模式（类似手机操作一样简单）；
	2. 访客登记时，来访人员通过扫描二维码可以自助登记；
8. 与学校系统集成
	1. 独立部署在学校提供服务器商（服务器最低要求：4G内存、一颗4核CPU、500G硬盘空间）
	2. 消息提醒与学校微信公众号集成

### 访客管理设备清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **名称** | **数量** | **备注** |
| 触摸一体机 | 1台 | 触摸一体机参数：2G内存32G固态硬盘、电阻式进口4线背光高清15寸LED触摸屏、Intel工控系列处理器 |
| 身份证读卡器 | 1台 | 品牌为华视电子读卡器射频技术：符合ISO14443 Type B标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改单(草案)》保密模块：身份证核查系统专用模块阅读时间：< 1S读卡距离：0~50mm工作频率：13.56MHz ± 7kHz接口：符合USB2.0标准工作温度：0℃~50℃电源系统：USB 5V 供电 |
| 访客单打印机 | 1台 |  |
| 访客单打印纸 | 12卷 |  |
| 访客提醒短信包 | 不限制 | 仅用于访客平台 |

### 访客管理实施方案

1. 实施前置条件（需要甲方提供）
	1. 一体机放置桌面有网线接入
	2. 提供电源接入，要求一个3口和一个2口
	3. 提供教师资料清单，包含姓名和手机号码
2. 实施计划
	1. 设备部署
	2. 教师资料导入
	3. 门卫室安保人员培训，学院操作人员培训。
3. 实施周期：4小时内完成

### 访客管理服务支撑

提供7\*24小时电话技术支持，

### 访客管理系统付款方式及后期要求

1. 中标单位免费负责前三年设备维护
2. 从第四年开始，中标单位收取维护费，维护费不得超过原合同价的10%（维护内容包含免费的访客短信包、12卷访客单打印纸以及技术咨询培训服务）
3. 中标单位培训合格后，使用单位一次性付90%款项，余项服务期满后结清。