**附件：项目需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 配置参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 双人电脑桌 | 国产定制 | 计算机双人桌：1500×600×730 钢化玻璃桌面厚8mm以上，桌体全钢结构，金属框架，铁方管壁厚1mm，侧立板铁皮厚为0.5mm，主机箱带门配锁,且要保证散热性好（可多开散热孔），机箱顺着同侧，四脚安装橡胶防滑垫，产品符合国家安全环保相关标准。方凳：260×360×460 铁木结构，四周脚及横档均为方管金属架（脚25×25×厚0.8，顶面及横档20×20×厚0.8），底部安装橡胶防滑垫，内嵌式顶面三聚氰胺饰面板。样式参考学校现有学生桌椅，桌椅钢结构为白色、钢化玻璃及凳面的颜色为蓝色。 | 30 | 套 |
| 2 | 平面设计项目评分电脑 | DELL、HP、联想 | 商用台式计算机  机型：品牌商用台式计算机  CPU: 英特尔i7-7700  主板：Intel Q270  内存：≥16G DDR4-2400，系统最多支持32G及以上  硬盘：≥2TB SATA 硬盘  显卡声卡：1050-4G独立显卡,高清音频声卡，网络端口防雷  网卡：主板集成千兆以上网卡  键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标同品牌  机箱电源：≥250W高效电源  操作系统：出厂自带Windows标准版操作系统；出厂自带BIOS版软还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、数据传输加密功能，提供彩页复印件；  显示器：同品牌21.5寸LED低蓝光显示器  质保：原厂商三年全保、三年上门服务，须提供原厂质保承诺函。  其他：1.计算机通过中国国家强制性产品认证（3C认证），提供专业机构出具的合格强制性产品认证检测（试验）报告；  2.计算机平均无故障时间不低于105万小时，提供国家电子计算机质量监督检测中心检测证书；  3.提供CCCS钻石五星认证证书加盖原厂公章  4.提供4PS认证证书加盖原厂公章 | 1 | 台 |
| 3 | 网站设计与开发评分电脑 | DELL、HP、联想 | 商用台式计算机  机型：品牌商用台式计算机  CPU: 英特尔i5-9500  内存：≥8G DDR4-2666， 2个DIMM，系统最多支持32G及以上  硬盘：≥1TB SATA 硬盘  显卡声卡：1050-4G独立显卡,高清音频声卡，网络端口防雷  网卡：主板集成千兆以上网卡  键盘鼠标：USB抗菌键盘鼠标同品牌  机箱电源：≥310W高效电源  操作系统：出厂自带Windows标准版操作系统；出厂自带BIOS版软还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、数据传输加密功能，提供彩页复印件；  显示器：同品牌21.5寸LED低蓝光显示器  质保：原厂商三年全保、三年上门服务，须提供原厂质保承诺函。  其他：1.计算机通过中国国家强制性产品认证（3C认证），提供专业机构出具的合格强制性产品认证检测（试验）报告；  2.计算机平均无故障时间不低于105万小时，提供提供国家电子计算机质量监督检测中心检测证书；  3.提供CCCS钻石五星认证证书加盖原厂公章  4.提供4PS认证证书加盖原厂公章 | 10 | 套 |
| 4 | 考试专用耳机 | 国产优质 |  | 11 | 套 |
| 5 | 专用鼠标 | 国产优质 | 分辨率：8000DPI  接口：USB  线长（m）：2米  按键数：≥3 | 30 | 个 |
| 6 | 思科模拟器 |  |  | 1 | 套 |
| 7 | 安装调试 |  | 施工地点为3楼无电梯，原机房内的电脑需要拆下放到指定位置，旧电脑桌及凳子放置到其它楼层的指定教室并按照规定排放，新电脑桌凳安装到机房内并把原拆下的电脑和新采购电脑以及桌子对应的强弱电安装到位。所有设备需要与校方已采购设备对接调试。 | 1 | 项 |

重要说明：

1、本项目所有参数不接受负偏离，不能满足视为未能实质性响应招标文件，作废标处理。

2、本项目中的建议品牌，只是建议所采购产品（设备）的档次。投标人可以选择建议品牌，也可以选择建议品牌以外的品牌，但所选品牌档次须等于或高于建议品牌档次。

3、所有产品最终用户必须注册为“南通工贸技师学院”。