**红木雕刻设计室机房建设项目采购清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 推荐品牌与型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| 1 | 电脑 | 联想、戴尔、惠普等 | Intel Core I7-9700处理器 Intel Q370 以上芯片组8G DDR4 2400MHz 内存，提供4个内存槽位2G 独立显卡集成声卡，支持5.1声道（提供前2后3共5个音频接口）19.5英寸FHD宽屏显示器,1920\*1080全高清分辨率1T SATA 7200rpm 硬盘；集成10/100/1000M以太网卡；原厂防水键盘、抗菌鼠标；10个USB3.1接口(前置6个USB 3.1 G1，后置4个USB3.1 G1)、1组PS/2接口、1个串口、VGA+2\*HDMI接口（VGA非转接）；110/220V 180W 节能电源预装Windows 10正版操作系统 ,支持一键还原,网络同传提供原厂正品及相关质保承诺 | 台 | 10 |  |  |
| 2 | ops电脑 | 定制 | 采用80pin或以上接口，Intel I5 8代处理器；4G内存；硬盘采用128G SSD固态硬盘；具有独立非外扩展的电脑USB接口，具备6个USB接口，其中4个USB3.0接口； | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 液晶书写屏 | 希沃等 | 屏幕尺寸: 86英寸；屏幕物理分辨率:3840×2160;显示亮度:300cd/㎡；  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 无线传屏 | 国产优质 | 实现外部电脑音视频高清信号实时传输到触摸一体机上（无论一体机处于任何显示通道），且可支持触摸信号回传。 | 个 | 1 |  |  |
| 5 | 移动支架 | 国产优质 | 配合大屏使用 | 个 | 1 |  |  |
| 6 | 电子教室软件 | 极域电子教室标准版 | 全中文人性化界面设计，配有详细的在线帮助，支持主窗口功能按钮、浮动工具条、右键菜单、快捷键多项操作方式。屏幕广播响应时间<0.4秒。防杀进程、断线保护、卸载密码保护等辅助功能维护教学秩序。文件分发和提交支持拖拽添加文件，可添加不同目录下的文件或文件目录。  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 讲台 | 国产优质 | 钢质，采用主材1.2MM和辅材1.0MM钢板，附安全锁，建方式闭合尺寸（长）1200\*（宽）700\*（高）900MM。适用19寸液晶屏。键盘架采用隐藏式，滑轨抽拉，可容纳标准键盘，展台右侧抽拉，便于操作使用。要与放置台式电脑LCD显示屏、视频展台、中控配套。 | 个 | 1 |  |  |
| 8 | 防静电地板 | 国产优质 | 　60\*60 瓷面 | ㎡ | 70 |  |  |
| 9 | 弱电建设 | 国标 | 网络机柜一台、24口千兆交换机一台、理线架、六类非屏蔽水晶头、六类网线等 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 强电建设 | 国标 | 电源线、空开、插排、明盒等 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 辅材 | 国产优质 | 扎带、电工胶布、管材等 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 安装调试费 | 国标 | 　 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |