**南通工贸技师学院木制学凳采购项目需求说明**

**项目简介**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | （教学楼）教室用学生木制学凳采购 | | |
| 采购  需求部门 | 后勤保卫处 | 采购  预算总额 | 32000元 |
| 是否属专项经费指标 |  | 专项经费指标类型 |  |
| 审批手续  是否完成 | 完成 | 资金是否  己落实到位 | 到位 |
| 建议采购  方式 | 公开招标，开标前1天提供样品。 | 是否需要  现场考察 | 是，与现有学桌凳配套 |
| 项目联系人 | 于老师 | 电话/邮箱 | 13646275515 |
| 备注 |  | | |

**项目要求**

**一、背景概述、实现功能要求**

1、地理位置：南通工贸技师学院

2、项目规模（预算总额）：32000元。

3、实现功能（项目简介）：学生理论上课用凳。

**二、投标供应商资格要求**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》相关规定。

2、具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

3、落实政府采购政策需满足的资质要求：无。

4、本项目的特定资格要求：供应商须为家具生产加工厂或经销商，营业执照应具有本次采购项目的生产或经营范围。

5、其他：供应商在报价时需写明单价和总价，报价应包括包装、往返运费、装卸、税费等一切费用。根据符合采购需求、质量和服务相等且总价报价最低的原则确定成交供应商。

**三、付款时间和条件**

**付款方式：**（请详细写明付款承诺）

送货到东、西教学楼指定教室，验收合格后财务结算。

**四、项目需求**

购买全实木、榫卯结构方凳400张。具体需求如下：

1、制作要求：凳腿为橡胶木全实木，面板为20mm厚双面A橡胶木齿接板；山头下短档出榫。

油漆采用环保型UV漆（无味无毒）三底，环保水性面漆二遍，颜色为清水本色。环保标准：总成品甲醛释放量≤0.5mg/L，胶黏剂符合国标要求。产品符合《中国环境标志产品认证证书》（十环）认证标志，供应商投标前须提供符合参数要求的样品一张，送样截止时间为8月8日下午4点，未送样的投标文件作“废标”处理。送样联系人：于老师13646275515。

2、规格尺寸：44cm（含凳面高度）×36cm（凳面长）×26cm（凳面宽）

3、投标单位提供报送市级（含以上）质量技术监督检验部门检测出具的检测报告。

**五、其他**

**1、交货期（服务时间）：**中标合同签署后，10天内完成供货。

**2、交货（服务）地点：**南通工贸技师学院

**3、质保要求应符合国家相关规定。不按规定响应质保要求的，列入学校采购黑名单，五年内不得参加学校各项采购活动。**

**4、验收的具体方案：**

供应商完成交货（或服务）后，需求部门组织相关人员（含供货单位代表和资产管理处人员，必要时邀请扎口部门或纪检参与）进行现场验收，填写货物（或服务）类项目资产验收单，作为支付货款的依据。

**6、售后服务及其他（含安装、调试、培训、维护等）**

采购部门公章：

负责人签字：

年 月 日

注：需将已完成审批手续的采购申请表扫描件（或照片）及本文件电子档报招投标办公室。