**一、项目设备租赁清单：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 品名 | 规格或  尺寸 | 数量 | 参数明细 |
|  | 线阵音响 | JBL BRX308  LA | 16只 | 系统类型：模块化、便携式线阵  频率范围（-10 dB）：80 Hz–20 kHz  大峰值声压级（2 PI）：136 dB  标称方向性（H x V）：110°x 12°（可变）  传感器：LF:2 x 8“　1 x 3“HF压缩钛  符合性：CE |
|  | 超低音箱 | JBL BRX325  sp | 8只 | 系统类型：有源超低音箱  　　频率范围（-10 dB）：80 Hz–20 kHz  大峰值声压级（2 PI）：136 dB  标称方向性（H x V）：110°x 12°（可变）  传感器：LF:2 x 8“  1 x 3“HF压缩钛  符合性：CE  材质：胶合板  颜色/饰面：哑光黑色，Duraflex  连接器：两个4极NL4连接器接线  并联使用  重量：20.5千克（45.2磅） |
|  | 补声音响  返听音响 | JBL  EON612 | 8只 | 最大声压级:126dB  频率范围(-10dB):48Hz-20kHz  频率响应(±3dB):57Hz-20kHz  覆盖角度:100°x60°  功放设计:Class D  功率:1000W峰值  (700W LF+300W HF)  500W连续功率  (350W LF++150W HF)  1 x JBL 2414H-1  钕磁压缩高音单元  1 x JBL 612H 低音单元  664x380x316(mm) |
| 音响 | 调音台 | 百灵达**WING 48路**数字调音控台 | 1 台 | 1. 具备从 48 路到 72 路单声道+8 路立体声的输入能力； 2. 输入、输出通道：72 个单声道，8 个立体声；24 个混音母线，8 个矩阵母线； 3. 推子配置：16 推子的左侧功能区，8 推子的 Centralogic   功能区，8 推子的右侧区，2 推子主控功能区； |
|  | 话筒周边 | 手持话筒  电筒话筒  头戴话筒 | 12只8只16只 | 舒尔UR24D 4只 舒尔blx 8只  森海塞尔mk4 8只  森海塞尔 EW100g3 头戴麦克风16只 |
| 舞台  系统 | 铝合金  舞台 | 包含地毯 | 100平方 | 四角铝合金独立支撑，牢固，高度65cm  两侧3米踏步  10米三阶合唱台  设备进场前提供生产厂家出具的安全出厂质检报告。 |
| 舞台总监 | 演出现场舞台总监 |  | 1名 | 具有相关职业资格证书（音响师证）  负责导演整场演出 |
| 舞台背景 | 背景架和喷绘 | 12x5 | 60平方 | 1. 铝合金20背景架   2.黑胶背景布，不透光 |

注：

1. 本部分需求中涉及品牌、外形、规格型号、尺寸、重量均为参考，供应商可提供更高档次产品，但不得低于所列品牌，如提供其他品牌的产品，需提供品牌厂家盖章的产品技术声明原件。
2. 供应商需自备连接电源所需的电缆线不少于100m。

**二、项目安全和服务承诺书应包含以下内容：**

1，为搭建、安装和操控设备人员及设备器材购买相关保险；

2，项目实施过程中出现的任何人身安全和财产损失的情况，均由供应商自行解决，与采购人无关；

3，供应商须提供拟派本项目相关人员清单，相关人员的姓名、持证情况、从业经验等；

4，供应商需提供设备故障处理方案；

5，对服务内容、时间做出承诺。

小额采购投标材料包编制要求

**一、文件包封面**：

**文件包密封**，封签处加盖单位公章，标注项目名称、项目编号、投标人全称、联系人、联系方式、日期等内容。

**二、文件包内容目录（需装订成册）：**

（1）投标单位《营业执照》复印件（须加盖公章）；

（2）投标人身份证复印件；

（3）投标单位信用承诺书（格式见附件1）

（4）招标公告资格要求提供的相应佐证材料（音响师证）；

（5）报价表及报价明细表（格式见附件2）；

（6）报价承诺书（格式见附件3）。

（7）项目安全和服务承诺书

特别提醒：

投标人应保证所提供文件资料的真实性，所有文件资料必须是针对本次投标的。如发现投标人提供了虚假文件、资料，其投标将被拒绝，同时取消中标资格，并自行承担相应的法律责任。

附件1

**投标单位信用承诺书**

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，我单位作出以下承诺：

一、我单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；

二、我单位严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；

三、我单位未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。在以往的招投标活动中，无重大违法、违规的不良记录。未被地市级及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚且该处罚在有效期内的。

三、我单位不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；

四、我单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；

五、我单位自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；

投标单位全称(盖公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

时间： 年 月 日

附件2

**江苏省南通工贸技师学院报价表**

项目编号：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **投标报价（元）** | **备注** |
| 1 |  |  |  |

法定代表人或委托代理人（签名）：

报价人名称（公章）：

报价人：

报价人联系电话：

日期：

**注：报价后需单独附页注明每项的价格。**

附件3

**报 价 承 诺 书**

江苏省南通工贸技师学院：

（报价单位全称）授权（姓 名）（职 务）为全权代表，参加小额采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

5．我方的报价文件自开标后60天内有效。

6．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　　　（加盖单位公章）

年 月 日